**T.C.**

**DÖRTYOL KAYMAKAMLIĞI**

**İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü**

**HURDA MALZEME KARŞILIĞI YIKIM VE HAFRİYAT  İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (ÇAYLI BARBAROS İLKOKULU A BLOK BİNASI)**

**1-İHALE KONUSU**

            **1-1.** Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Tahsisli Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait  Çaylı Mahallesi 862 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan eski okul binasına (A Blok) ait görünür ve görünmeyen vaziyetteki, taşınmaz nitelikli, ekonomik değeri bulunan hurdaların karşılığı yıkım ve hafriyat işi.

**2-İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ**

             İhale, Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ihale komisyonunca, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü arttırma suretiyle yapılacaktır.

**3- İHALENİN NEREDE,HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI**

            İhale, Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda  31/07/2019 tarihinde Çarşamba  günü saat 15:00 da ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

**4- ŞARTNAMENİN İSTEKLİLERE VERİLMESİ**

İhale konusu olan okula ait ilgili şartname isteklilere 100,00-TL bedel karşılığında Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Servisinden verilecektir. İhaleye katılabilmek ve teklif verebilmek için ihale şartnamesinin satın alınması zorunludur. Ayrıca Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde ve https://dortyol.meb.gov.tr internet sitesi adresinden bedelsiz olarak görülebilir.

**5-İHALE MUHAMMEN BEDELLERİ, GEÇİCİ TEMİNAT, KESİN TEMİNAT VE EK TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **Mahallesi** | **Ada** | **Parsel** | **Niteliği** | **Muhammen Bedel**  | **Geçici Teminat** |
| 1 | Çaylı | 0 | 862 | Eski Okul Binası A Blok | 5.429,02-TL  | 163-TL |

**a**-Geçici teminat yukarıda ki tabloda belirtilen muhammen bedelin %3 oranından az olmamak şartı ile hesaplanacak tutarın Dörtyol Mal Müdürlüğüne yatırılarak makbuz ile ihaleye girilmesi şarttır.

**b**- Kesin teminat ihale bedelinin tamamıdır. İhale üzerinde kalan kişi veya tüzel kişilikler ihaleden sonra kesin teminatı Dörtyol Mal Müdürlüğüne yatırmaları zorunludur.

**6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER**

**Gerçek Kişiler için gerekli belgeler;**

**a-** Nüfus cüzdan fotokopisi. (T.C. Kimlik no belgeli)

**b-** İkametgah belgesi. (Nüfus Müdürlüğünden onaylı veya E-devlet çıktısı )

**c-** İmza Beyannamesi. ( Noter Onaylı)

**d-** Şartname bedelinin ödendiğine dair  makbuz.

**e-** Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.

**f-**  İmzalı şartname belgesi. (İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler tarafından her sayfası paraf edilecek son sayfasına kaşe vurularak imzalanacak)

**Tüzel Kişiler İçin Gerekli Belgeler;**

**a-** Ticaret sicil gazetesi. ( Aslı veya aslı gibidir onaylı şekilde)

**b-** İmza sirküsü ( Noter onaylı)

**c-** Faaliyet belgesi ( Son üç ay içerisinde alınan )

**d-** Vergi Levhası Fotokopisi

**e-** Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

**f-** Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.

**g-** İmzalı şartname belgesi. (İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler tarafından her sayfası paraf edilecek son sayfasına kaşe vurularak imzalanacak)

**7- İHALEYE KATILMAYACAK OLANLAR**

7-1. 6.maddedeki istenilen belgeleri eksik getirenler.

7-2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yasaklı olanlar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaz.

7-3. Daha önce Müdürlüğümüzce yapılan ihalelere girip de taahhüdünü yerine getirmemiş ayıplı, kusurlu yada herhangi bir ihale  kanununa göre cezalı ve borçlu olanlar ihaleye iştirak ettiremezler. İhaleye giren istekliler ihale akdini yerine getirmedikleri takdirde geçici teminatları hazineye gelir kaydedilir. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunsa da ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmış ise bozularak kesin teminatı hazineye gelir kaydedilir. Bu yasağa uymayanlar hiçbir hak iddia edemezler.

**8- VERGİ RESİM VE HARÇLARLA SÖZLEŞME GİDERLERİNİN ÖDENMESİ**

İhale üzerinde kalan kişi/firma yasal mevzuattan kaynaklanabilecek vergiler ile söz konusu hurdaların satışından oluşacak vergi, resim ve harçlar ile benzeri giderlerin tamamı ihaleyi alan kişi/firma tarafından ödenir.

**9-ÖDEME ŞEKLİ**

İhale üzerinde kalan kişi veya tüzel kişi ihale tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde ihale bedelinin tamamını Dörtyol Mal Müdürlüğüne yatırıp söz konusu taşınmazın yıkım ve söküm işine başlaması  gerekmektedir. Aksi takdirde teminatı hazineye gelir kaydedilir ve ilgili kanun hükümleri gereği ihalelerden yasaklama hükümleri uygulanır.

**10-YAPININ ŞEKLİ ve NİTELİĞİ ve ÇALIŞMA SAHASI**

            **10-1.** Binanın yapısı betonarme zemin+bir katlı okul binası şeklindedir.

            **10-2.** Çalışma sahası; yıkımı yapılacak bina ve çevresini, enkaz taşıma güzargahını, enkazın döküldüğü alanları kapsamaktadır.

**11-YAPILACAK İŞİN SÜRESİ VE HAFRİYATIN TAŞINACAĞI MESAFE**

**11-1.** Yıkım ihale onayından ve yer tesliminden itibaren 15 (Onbeş) günlük süre içerisinde yapılacaktır. Söz konusu yapının yıkımı ve yıkımdan kaynaklanan hafriyatın taşınması ve yerin idarenin istediği şekilde teslimi de bu süre içerisinde olacaktır.

**11-2.** Süre uzatılması verilmesi dışında, çalışma süresinin uzaması halinde günlük 1.000,00-TL  ceza ödenecektir.

            **11-3.** Yapının yıkılmasından kaynaklanan moloz ve hafriyatın taşınacağı ve döküleceği yeri belirleme ve bu konudaki her türlü izni alma ilgili kişi/firmaya aittir. Bu konuda ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk yükleniciye aittir.

**12-YAPILACAK İŞİN NİTELİĞİ**

**12-1.**Bina çatıdan başlamak üzere doğal zemin seviyesine kadar ( temel altındaki doğal zemin) yıkılıp sökülecek ve çıkan tüm molozları, artıkları  yıkım alanı dışında Belediye veya yüklenici tarafından belirtilen yere nakledilecektir.

Yıkım öncesinde kritik noktalarda, yerlerde alt yapı ve zemin özellikleri kontrol edilerek hatalara, kazalara vb. sorunlara yol açmamak için yüklenici incelemeler çalışmalar yapacaktır.

**12-2.** İdarece yıkımı gerçekleştirilecek yapı , yıkıma başlanmadan önce yüklenici tarafından incelenerek gerekli tedbirler alındıktan sonra işe başlanacaktır.

**12-3.**Yüklenici yıkıma başlamadan önce yıkılacak yapının malzeme ve varsa hasar özellikleri ile taşıyıcı sistem ve taşıma gücü özelliklerini inceleyerek yapıda veya yapı çevresinde etkilenebilecek diğer yapı , alt yapı, tesisat, trafik insanlar ve çevre açısından alınacak güvenlik iş ve işlemlerini içeren bir yıkım planı hazırlayacaktır.

**12-4.** Yıkım işinde herhangi bir patlayıcı madde kullanılmayacak, yıkım iş makineleri ile yapılacaktır. Ancak, bitişik nizam binalarda kompresör ve insan gücü kullanılarak üst kattan başlamak suretiyle kademeli olarak yıkım yapılacaktır. Diğer binalarda ise aşağıdaki belirtilen yıkım yöntemlerinden  bina yapısına uygun olan herhangi biri kullanılacaktır.

            1-Yüksek erişimli makine ile yıkım metodu

            2-Kesme-delme yöntemi ile yıkım metodu

            3-Mini makineler ile yıkım metodu

            4-Tabla çökertme metodu ile yıkım metodu

**13-İŞİN KONTROLÜ**

            **13-1.** İş süresince, idarece yıkım ve söküm işlemlerinin gerçekleştirileceği alanda bulundurulacak elemanlar işleri kontrol edecektir. Kontrollüğün fenni şartlara, keşif ve sözleşme eklerine göre lüzumlu göreceği hususları Yüklenici firma yerine getirmekle görevlidir.

**13-2.**Yıkımla ilgili çalışmalar yüklenici tarafından görevlendirilmiş ehil kişi gözetimi altında planlanıp, yürütülecektir. Yıkım sırasında yüklenici tarafından temin edilecek bir adet iş güvenliği uzmanı ve bir adet İnşaat Mühendisi veya Teknikeri bulundurulacaktır.

            **13-3.** Yıkım esnasında yüklenici firma idarenin koymuş olduğu kurallara uymak zorundadır.

**14-İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ**

**14-1.**Yüklenici yıkım şantiyesinde 12.09.1974 tarih ve 15004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapı İşlerinde  İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü" hükümlerinde belirtilen şartları sağlayacaktır.  Ayrıca şantiye etrafında gerekli tedbirler alınarak ilgililer dışında şantiyeye giriş ve çıkışın engellenmesi ve kontrol sistemi oluşturulacak olup yıkıma konu binanın elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon, telefon internet vb. tesisat bağlantıları, ilgili idareleri bilgilendirmek ve gereken önlemleri almak suretiyle kesilecektir.

            **14-2.**Yüklenici firma,  işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin mevzuat hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olup, meydana gelebilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olabileceği idari, hukuki ve mali her türlü sonuçlardan ve zararlardan sorumlu olacaktır. Sorun oluşturacak durumlar idareye yazılı olarak önceden bildirilecektir. İşçi ve personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek her türlü tazminat yüklenici firmaya aittir. Ayrıca işçi  ve  personelden  iş  başında  veya  iş yüzünden  ölenlerin  defin  giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatta yüklenici firma tarafından karşılanır.

            **14-3.**Satın alıcı  bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerde, yürürlükte olan sağlık ve güvenlik mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık önlemlerini almak ve çalışanların bulundukları şartlara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, hastalıklardan korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya yapı denetim görevlisinin kendisine vereceği talimata uymak zorundadır.

**14-4.**Yıkımı yapılacak binaların çevresine güvenlik şeridi çekilerek vatandaşların, öğrenci ve öğretmenlerin giriş ve çıkışları yasaklanacak, iş sahasına girilmez levhaları asılacak, bu konuda görevli operatör ve yıkım, söküm işinde çalışan işçilere bizzat yüklenici firma tarafından tebliğ edilecektir.

**14-5.** Yüklenici iş süresince yıkım esnasında etraftaki yapılara herhangi bir zarar gelmesini veya personelin ve işçilerin karıştığı herhangi bir kazanın vuku bulmasını önlemek için gerekli olabilecek tüm güvenlik ve emniyet tedbirleri alınacak ve bu konular ile ilgili olarak yürürlükteki tüm kurallar dikkate alınacaktır.

**15-DİĞER HUSULAR**

**15-1.** Çalışmalardan dolayı meydana gelen her türlü zarar ve ziyanı karşılamak yüklenici sorumluluğunda olacaktır.

            **15-2.**Çalışmaların her türlü aşamasında can ve mal güvenliğini sağlamak yüklenici sorumluluğunda olacaktır.

**15-3.**Çalışma sahasındaki giriş çıkışları kontrol altına almak, çalışan ve kontrol görevlilerinin dışındaki kişilerin çalışma sahasına girmelerini önlemek yüklenici sorumluluğunda olacaktır.

**15-4.**Yapılacak çalışmalardan önce gerekli olan her türlü yapılan çalışmaların baştan sonuna kadar her türlü fotoğraf ve görüntülü kayıtları çekip idareye teslim etmek yüklenici sorumluluğunda olacaktır.

**15-5.**Yıkımda kullanılacak iş makinelerinin bütün resmi evraklarının (muayene, sigorta vb.) eksiksiz olmasını sağlamak, iş makinelerinin kullanımını ehliyetli kişiler tarafından yapılmasını sağlamak yüklenici sorumluluğunda olacaktır.

            **15-6.**Yıkım işi süresi içinde çevrenin korunması (gürültü, çevre kirliliği vb.) yüklenicinin sorumluluğundadır.

            **15-7.**Yüklenici yıkım işlemi sırasında her türlü emniyet tedbirini alacaktır. Yıkım işlemi sırasında meydana gelebilecek her türlü kazanın sorumluluğu yükleniciye aittir.

            **15-8.**Yıkımdan önce yapının içindeki kanalizasyon, telefon, su elektrik vb. ile ilgili gerekli tedbirler alınacaktır. Bunların kullanılması gerektiği hallerde yapı dışında özel koruyucular içine alınacaktır.

            **15-9.**Yüklenici yıkım esnasında oluşacak tozun yayılmasını ve yıkıntıların etrafa saçılmasını önlemek için gerekli tedbirleri alacaktır.

            **15-10.**Bina etrafında yapının yıkımına teknik olarak engel teşkil eden herhangi bir şey ( çevre duvarı, ağaç vb.) üzerinde idarenin izni alındıktan sonra gerekli işlem yapılacaktır.

**15-11.**Yıkılacak kısmın etrafında güvenlik alanı bırakılacak ve bu alan korkulukla çevrilecektir. Boş alan bulunmaması gibi nedenlerle bu yükümlülüğün yerine getirilmesi imkanı yok ise yıkım sırasında fırlayacak parçaların etrafa zarar vermesini önlemek için yapı etrafı gerekli yükseklik ve dayanıklılıkta bir perde ile çevrilecektir.

**15-12.**Yıkım esnasında çalışacak işçilerin davranış ve çevre ile ilişkilerinden Yüklenici sorumlu olacaktır. Düzeni bozucu davranışta bulunan işçi İdarenin istemi doğrultusunda Yüklenici tarafından çalıştırılmayacaktır.

            **15-13.**Yıkımda çalışan işçilere gözlük, koruma başlığı (baret), çelik burunlu ayakkabı, fosforlu yelek, vb. kişisel koruma araçları yüklenici tarafından temin edilecektir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki hükümler yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

**15-14.**Yüklenici, yıkılması gereken imalatlar dışında çevreye verdiği her türlü zarardan sorumlu olacak, verilen zararı giderecek veya bedelini ödeyecektir. Yüklenici zarar verdiği (tesisat, şebeke, hat vb.) yerleri onarmak veya bedelini ödemek zorundadır.

**15-15.**Yüklenici yıkım konusu ile ilgili mevzuatta bulunan her türlü belgeyi temin etmekle hükümlüdür.

**15-16.**Yüklenicinin taahhüt etmiş olduğu makine ve personel yıkım süresince yıkım mahallinde ve her yıkım ekibinde hazır bulundurulacaktır.

**15-17.**Yıkılacak kısımlar yıkılmadan önce ve yıkım sonrasında bol su ile sık sık ıslatılacak ve toz kalkmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.

**15-18.**Yüklenici, yıkım esnasında ortaya çıkan toz ve dumanın etrafa dağılmaması ve rahatsızlık vermemesi için her yıkım yerinde bir adet su tankeri bulunduracak yıkım ve yükleme esnasında sulama yapılacaktır.

            **15-19.** Enkaz malzemenin kaldırılması, nakliyesi, söküm, döküm, hurda malzemenin ayıklanması gibi işlemler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

**15-20.**Yıkımı yapılan binalardan çıkan inşaat hurdası ve hurda malzeme ayrıştırma işlemi malzemenin döküldüğü alanda yapılacaktır.

**15-21.**Enkaz’ın taşınması sırasında gerekli olan tüm güvenlik önlemlerini almak veya aldırmak yüklenici sorumluluğundadır.

**15-22.**Kamu kurumlarının taşınır ve taşınmaz yönetmeliklerine uygun olarak sökmüş olduğu malzemelerden Yüklenici hiçbir talepte bulunamaz.

**15-23.**Enkaz ve molozlar uygun bir yere ( belediyenin gösterdiği yere veya izin alınan bir alana) nakledilecektir. Yüklenici bunun için ayrı bir ücret talep etmeyecektir.

**15-24.** Önceden öngörülmeyen, işle ilgili yıkım, hafriyat işleri ve zorluklar için yüklenici ek bir bedel talep edemeyecektir.

**15-25.**Yüklenici, uygulamalar sırasında ortaya çıkan ve kullanımı yüklenici tarafından mümkün olmayan /kendi tasarrufunda kullanmak istemediği  yıkım ve söküm artığı malzemeleri ve enkaz parçalarını Belediye tarafından belirtilen yerlere veya gerekli iznin alındığı bir alana dökecektir. Bu işlem için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

**15-26.**Yıkılan yapıdan çıkan her türlü moloz taşınarak götürülecek ve yıkım yeri temiz bir şekilde bırakılacaktır.

**15-27.**Yıkım işleri esnasında değerli bir eşyaya veya tarihi esere rastlandığı takdirde idareye teslim edilecektir.

**15-28.**Yer tesliminden sonra 3 gün içerisinde yüklenici tarafından hazırlanan iş programı idareye teslim edilecektir.

            **15-29.** Çevre yapılara herhangi bir zarar gelmesi halinde yüklenici firma direk sorumlu olacaktır.

            **15-30.**Yıkılan yapıdan çıkan her türlü moloz taşınarak götürülecek ve yıkım yeri temiz bir şekilde bırakılacaktır.

            **15-31.**Enkaz malzemelerin kaldırılması, nakliyesi söküm, döküm, hurda malzemelerin ayıklanması gibi işlemler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

            **15-32.** Her türlü hurda (betondan çıkan hurda demir dahil) yüklenicinin tasarrufundadır.

            **15-33.** Çalışan personelin sosyal güvenlik işlemlerini yapmak yüklenicinin sorumluluğundadır.

            **15-34.** Yıkım esnasında yüklenici firma İdarenin koymuş olduğu kurallara uymak zorundadır.

            **15-35.**Yüklenici yıkım işini başkasına devredemez.

**16- İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ**

            Bu ihaleden  doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü halinde Dörtyol Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir. Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu konuda masraf kabul etmeyeceği gibi tüm ücretler alıcıya aittir.

 **17-**Yüklenici Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığının 15.06.2016 tarihli ve 6588216 sayılı “Asbest Kontrolü” konulu resmi yazısında belirtilen kurallara uyacaktır.

**18-** Bu şartname 18 (Onsekiz) Maddeden ibaret olup, bahsedilmeyen hususlarda 2886 sayılı kanun hükümleri geçerlidir.

   Mehmet ŞİMŞEK Mehmet TOKSOY

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İlçe Milli Eğitim Müdürü